hw/serial.c@serial_load;
hw/serial.c@serial_event;
hw/serial.c@serial_receive_byte;
hw/serial.c@serial_xmit;hw/serial.c@serial_receive1	
hw/serial.c@serial_ioport_write;hw/serial.c@fifo_put	hw/serial.c@serial_update_irq	hw/serial.c@serial_update_msl	hw/serial.c@serial_receive_byte	
hw/serial.c@serial_reset;
hw/serial.c@serial_receive1;hw/serial.c@serial_receive_byte	hw/serial.c@fifo_put	
qemu-char.h@CHR_IOCTL_SERIAL_SET_TIOCM;
qemu-char.h@CHR_TIOCM_RTS;
hw/serial.c@serial_init;hw/serial.c@serial_init_core	
hw/serial.c@serial_update_parameters;
hw/serial.c@serial_update_msl;
qemu-char.h@CHR_TIOCM_DSR;
hw/serial.c@serial_mm_init;hw/serial.c@serial_init_core	
hw/serial.c@fifo_put;
qemu-char.h@CHR_TIOCM_CAR;
hw/serial.c@fifo_timeout_int;
hw/serial.c@SerialFIFO;
hw/serial.c@serial_init_core;
hw/serial.c@fifo_clear;
hw/serial.c@fifo_get;
hw/serial.c@serial_save;
qemu-char.h@CHR_IOCTL_SERIAL_GET_TIOCM;
hw/serial.c@serial_ioport_read;
hw/serial.c@serial_can_receive;
vl.c@help;
hw/serial.c@serial_update_irq;
hw/serial.c@SerialState;
hw/serial.c@serial_tx_done;
qemu-char.h@CHR_TIOCM_RI;
qemu-char.h@CHR_TIOCM_CTS;
qemu-char.h@CHR_TIOCM_DTR;
vl.c@tty_serial_ioctl;
